
Многокнопочная панель (Sip-сервер)

Инструкция предназначена для настройки вызывной панели с несколькими кнопками. В качестве Sip-сервера выступает вызывная панель:



Состав оборудования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ip-адрес | Версия прошивки |
| VTO3211D | 172.16.49.22 | General\_Eng\_P\_SIP­V4.300.0000000.6.R |
| VTH5241DW | 172.16.49.19 | General\_Eng\_P\_SIP­V4.300.0000000.4.R |
| VTH5221DW | 172.16.49.20 | General\_Eng\_P\_SIP­V4.300.0000000.4.R |


Пошаговый алгоритм:

1. Инициализация устройств
2. Настройка вызывной панели VTO (Sip-сервер)
3. Настройка монитора VTH
4. *Инициализация устройств*

Шаг 1. Подключить устройства по схеме топологии.

Шаг 2. Инициализировать устройства.

Шаг 3. Присвоить устройствам ip-адреса (одинаковые подсети, неповторяющиеся адреса).




1. *Настройка VTO3211 (Sip-сервер)*

Шаг 1. Зайти в Веб-интерфейс устройства.

Шаг 2. Зайти в Local Settings.

Шаг 3. Установить Device Type >> Villa Station

VTO No. >> 8001 (Стоит по умолчанию)




Шаг 4. Сохранить результаты.

Шаг 5. Перейти во вкладку Network setting, Sip server.


Шаг 6. Поставить галочку на SIP server

Больше никаких настроек в данной вкладке не нужно.


 Шаг 7. Сохранить результаты. Устройство уйдет в перезагрузку.

Шаг 8. Создание комнат. Переходим во вкладку Household >> Room No. Management


Нажимаем “Add”



Шаг 9. Создаём комнаты 9901 и 9902




Так это должно выглядеть в последствии:



Шаг 10. Переходим в меню Local Settings >> опускаем страницу вниз.


Производим назначение клавиш. Нажимаем Confirm.



1. *Настройка VTH*


Шаг 1. Открыть настройки администратора на панели VTH (Зажать Settings пока не появится окно с вводом пароля)

Шаг 2. Во вкладке Network проверяем настройки сети. Необходимо чтобы VTH и VTO были в одной подсети.



Шаг 3. Во вкладке SIP server: Server IP >> IP вызывной панели VTO

Network Port >> 5060



Шаг 4. Во вкладке VTH Config: Room No. 9901

!!!При добавлении других мониторов будет изменяться только номер комнаты. Для второго монитора номер будет 9902. Все остальные настройки идентичны.




Шаг 5. Во вкладке VTO Config: VTO IP Address >> Ip-адрес вызывной панели VTO

Username >> Логин VTO (admin)

Password >> Пароль VTO (admin123)

Enable status >> ON



**ВАЖНО!!!** Если все добавлено верно из правого верхнего угла пропадет значок

Если значок не исчез, подождите пару минут. Если значок не пропадает, тогда d настройках SIP-сервера:

Enable Status >> Off

Ждем несколько минут.

Enable Status >> On

Ждем несколько минут.

Если после этого значок не пропадает, необходимо заново проверить все предыдущие настройки.